附件1.

冷却塔概况说明

洋浦控股酒店有限公司

联系人：罗工，电话：0898-28816666转8858

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 品牌 | 单位 |
| 1 | 冷却塔 | 4100×2850×2750 | 15 | 广东康明 | 台 |
| 2 | 冷却塔 | MK-600UL |  |  |  |
| 3 | 流量 | 600M3/H |  |  |  |

注：

1、冷却塔共15台，沥水填料（PVC硬质塑料胶片）自然老化损坏更换维修、冷却塔塔体蓄水槽漏水维修，采取包工包料、含税金方式进行。

2、冷却塔照片附后（共4张）

冷却塔图片







冷却塔名牌

